***Приложение №1***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Текущий ремонт кровли профнастилом МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Малая Академия"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Текущий ремонт кровли профнастилом МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Малая Академия" | 43.91.19.110: Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений | Усл. ед. | 1 |

**Наименование объекта закупки:** Текущий ремонт кровли профнастилом МБУ ДО "Центр внешкольной работы "Малая Академия"

**Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта:** РФ, Алтайский край, город Рубцовск, ул. Комсомольская, 120.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Кровля** | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 562 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 60 |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт | 18 |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 88 |
| 5 | Устройство желобов: настенных | м | 92 |
| 6 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | м2 | 52 |
| 7 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | шт | 1 |
| 8 | Устройство слуховых окон | шт | 1 |
| 9 | Заполнение слуховых оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 | м2 | 1,92 |
| 10 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | м2 | 489,2 |
| 11 | Доборные элементы из Стали листовой оцинкованной, толщина 0,5 мм | м2 | 55,2 |
| 12 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | шт | 4 |
| 13 | Ограждение кровель перилами | м | 92 |
| 14 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 520 |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12,25 |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 12,25 |
| **2. Водосточные трубы** | | | |
| 17 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | м | 72 |
| 18 | Смена: колен водосточных труб с люлек | шт | 8 |
| 19 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | шт | 8 |
| 20 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | шт | 8 |
| 21 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | шт | 48 |

**2. Общие требования к выполняемым работам.**

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

**3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.**

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.