***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Поставка промышленной электрической сирены | 26.30.11.190Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки | шт. | 1 |

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики товара:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара |
| Промышленная электрическая сирена | Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».Условия эксплуатации сирены гражданской обороны:температура окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С;относительная влажность окружающего воздуха 95 % при +25 °С;атмосферное давление - 650...800 мм рт. ст.;содержание в атмосфере коррозионного-активных реагентов должно соответствовать типу категории II (промышленная) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»Характеристики:Уровень звукового давления на расстоянии одного метра от оси рабочего колеса, дБ – не менее 120;Частота звуковых колебаний, Гц - не менее 400 и не более 450;Номинальное напряжение, В - 380 ± 10 %;Потребительская электрическая мощность, кВт - не более 3;Номинальный диаметр рабочего колеса, мм - не менее 400;Номинальная высота рабочего колеса, мм - не менее 110;Номинальная частота вращения, об/мин - не более 3000.Габаритные размеры, мм:высота - не более 540;диаметр - не более 740.Масса, кг - не более 65. |

2. Общие требования к поставляемому товару.

Товар должен быть новым, не восстановленным. Не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами.

Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

 Упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки, защиту товара от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков. Производственные коды на товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

3. Гарантийные требования.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами документа о приемке Товара.

 Круглосуточное принятие заявок в службу технической поддержки производителя сирены по вопросам восстановления работоспособности и эксплуатации поставляемого оборудования.