***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка кресел для актового зала для МБОУ «Гимназия № 8» г. Рубцовска

1. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** | **Технические и функциональные характеристики** | | |
| **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения показателя** | **Значение показателя предлагаемого к поставке товара** |
| 31.01.11.150-00000010  Секция стульев многоместная  \*\*    Общее количество посадочных мест – 195. | шт | 65 | Количество посадочных мест в секции | штука | 3 |
| Наличие мягкого сиденья |  | Да |
| Наличие мягкой спинки |  | Да |
| Наличие откидного сиденья |  | Да |
| Наличие подлокотников |  | Да |
| ***\* Дополнительные характеристики*** | | |
| ***Состав секций из трех посадочных мест:*** |  |  |
| Количество опор-стоек | Штука | Не менее 2 |
| Несущий каркас – поперечная балка |  | Наличие |
| Количество боковин | Штука | 4 |
| Количество подлокотников | Штука | 4 |
| Количество спинок | Штука | 3 |
| Количество откидных сидений | Штука | 3 |
| ***Конструкция кресла*** |  |  |
| Несущий каркас кресла из стальных профильных труб прямоугольного сечения |  | Наличие |
| Несущий каркас из профильной трубы прямоугольного сечения | мм | Не менее 50\*25 |
| Толщина стенки | мм | Не менее 1,5 |
| Нижняя часть стойки из профильной трубы прямоугольного сечения | мм | Не менее 50\*25 |
| Габаритный размер опоры | мм | не менее 440\*25\*25 |
| Внешние заглушки опоры из высококачественного пластика |  | Наличие |
| Антикоррозийная обработка поверхности металлических деталей и узлов, покрытие порошковой краской |  | Наличие |
| Лакокрасочное покрытие древесных частей полуглянцевое, высокой степени стойкости к внешним воздействиям |  | Наличие |
| Деревянные части из массива дерева (береза) |  | Наличие |
| Материал каркаса сиденья и спинки из березовой влагостойкой фанеры не ниже 2 сорта |  | Наличие |
| Толщина материала каркаса сиденья и спинки | мм | Не менее 10 |
| Материал сидения и спинки - многослойный пенополиуретан |  | Наличие |
| Плотность материала сидения и спинки | кг/м3 | не менее 25 |
| Тип исполнения подлокотника |  | Антивандальный |
| Размеры боковины кресел (высота, ширина, толщина) | мм | Не менее 643\*390\*20 |
| Материал накладки подлокотника - дерево (береза) (цельный брус, не склеенные и не шпонированные детали) |  | Наличие |
| Форма накладки подлокотника с лицевым торцом радиусной формы R15 мм |  | Наличие |
| Габаритные размеры накладки подлокотника (ширина, длина, толщина) | мм | Не менее 50\*300\*30 |
| Боковины кресла в виде трапеции, антивандальные металлические из коробчатого профиля |  | Наличие |
| Передняя вертикальная и верхняя горизонтальная стороны трапеции из прямоугольного профиля, сечение профиля | мм | Не менее 50\*25 |
| Задняя наклонная и нижняя горизонтальная стороны трапеции из квадратного профиля | мм | Не менее 25\*25 |
| Материал обивки для чехлов сидения, спинки, боковин кресла - специальная мебельная ткань (для общественной мебели), с высокой цветоустойчивостью, стойкостью к истиранию, с грязеотталкивающими свойствами, допускающими сухую чистку |  | Наличие |
| Цвет обивки |  | По согласованию |
| Опоры, обеспечивающие устойчивость без крепления к полу |  | Наличие |
| ***Габариты кресла*** |  |  |
| Общая высота (ГОСТ 16855-91 «Кресла для зрительных залов. Типы и основные размеры») | мм | Не менее 930, не более 950 |
| Длина секции из трех кресел | мм | Не более 1600 |
| Высота сидения от пола (ГОСТ 16855-91) | мм | Не менее 450, не более 460 |
| Глубина кресла с поднятым сиденьем в соответствии с противопожарными нормами | мм | Не менее 495, не более 500 |
| ***Сиденье кресла*** |  |  |
| Тип сиденья |  | Откидное |
| Тип формы |  | прямоугольная с закругленными передними углами |
| Гравитационный механизм возврата в вертикальное положение |  | Наличие |
| Для удобства сидящего, передняя часть сиденья должна иметь утолщение в виде подколенного валика |  | Наличие |
| Толщина сиденья в области подколенного валика | мм | Не менее 90 |
| Толщина сиденья в задней части | мм | Не менее 65 |
| Чехол сиденья составной, состоящий из центральной и двух боковых частей, из обивочной ткани, чехол имеет на лицевой стороне рельефную декоративную прострочку |  | Наличие |
| Съемный чехол оснащен застежкой- молнией |  | Наличие |
| Наполнитель спинки |  | Многослойный пенополиуретан |
| Плотность наполнителя сиденья | кг/м3 | Не менее 25 |
| Наклон сиденья согласно ГОСТ 16855-91 | Градус | Не менее 4, не более 7 |
| ***Спинка кресла*** |  |  |
| Тип формы |  | спинка анатомической формы |
| Изгиб спинки в лопаточной зоне и в поясничной зоне |  | Наличие |
| Наклон спинки от вертикали | градус | Не менее 16, не более 18 |
| Толщина спинки вверху | мм | Не менее 70 |
| Толщина спинки внизу (поясничный прогиб) | мм | Не менее 90 |
| Каркас спинки несущий, невидимый из фанеры толщиной не менее 10 мм не ниже 2 сорта, правильной прямоугольной формы с эллипсоидным верхом, R не менее 1150 мм; |  | Наличие |
| Чехол спинки составной, состоящий из центральной и двух боковых частей, из обивочной ткани, чехол на лицевой стороне имеет рельефную декоративную прострочку |  | Наличие |
| Съемный чехол оснащен застежкой- молнией. |  | Наличие |
| Наполнитель спинки |  | сформированный пенополиуретан |
| Плотность наполнителя спинки | кг/м3 | Не менее 25 |

\*Дополнительная информация включена в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Использование такой информации необходимо в связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая необходима заказчику для дальнейшего удобства при использовании товара.

\*\*Картинка носит информационный характер и не является точным методом определение характеристик объекта закупки.

1. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен причинять вреда здоровью человека, а также должен соответствовать требованиям нормативных документов. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида Товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке Товара, а в случае превышения указанного срока не менее срока, установленного производителем Товара. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки, которые не были оговорены Поставщиком, а также такие свойства, которые будут препятствовать нормальному использованию товара по назначению, то Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара за счет Поставщика собственными силами или с привлечением третьих лиц в срок не более тридцати календарных дней, со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления за исключением случая, когда Поставщик, получивший от Заказчика Акт о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.