***Приложение № 3***

 ***к извещению об осуществлении закупки***

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| 1. | Текущий ремонт спортивного и актового зала | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

**1. Перечень и объем работ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Спортивный зал** |
| 1 | Антисептирование водными растворами: стен | м2 | 19,73 | ФЕР10-01-089-01 |   |
| 2 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (потолок) | м2 | 55,92 | ФЕР10-01-093-01 | Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый, для антимикробной и противогрибковой обработки бетона, кирпича, природного и искусственного камня, пораженных микробами и плесневыми грибками |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 19,73 | ФЕР46-02-009-02 |   |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 19,73 | ФЕРр61-1-3 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ - 172,83 кг |
| 5 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 19,7300 | ФЕР15-04-027-05 |   |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 19,7300 | ФЕР15-04-005-03 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ - 0,01243 т |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 55,9200 | ФЕРр61-1-7 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ - 516,7 кг |
| 8 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 55,9200 | ФЕР15-04-027-06 |   |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 55,9200 | ФЕР15-04-005-04 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ - 0,03523 т |
| **Раздел 2. Актовый зал** |
| 10 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | м2 | 15,00 | ФЕРр53-1-1 |   |
| 11 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (демонтаж) | м2 | 15,00 | ФЕР10-01-012-01 |   |
| 12 | Антисептирование водными растворами: стен | м2 | 9,590 | ФЕР10-01-089-01 |   |
| 13 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (потолок) | м2 | 34,8900 | ФЕР10-01-093-01 | Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый, для антимикробной и противогрибковой обработки бетона, кирпича, природного и искусственного камня, пораженных микробами и плесневыми грибками - 4,8148 кг |
| 14 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 39,00 | ФЕР46-02-009-02 |   |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 39,00 | ФЕРр61-1-3 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ - 341,64 кг |
| 16 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 39,00 | ФЕР15-04-027-05 |   |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 39,00 | ФЕР15-04-005-03 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ - 0,02487 т |
| 18 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 34,89 | ФЕРр61-1-7 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ - 322,3836 кг |
| 19 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 34,89 | ФЕР15-04-027-06 |   |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 34,89 | ФЕР15-04-005-04 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ - 0,021981 т |
| 21 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 21,00 | ФЕР08-07-002-01 |   |

**2. Общие требования к выполняемым работам.**

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному техническому заданию, локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

2.6. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

2.7. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

2.8. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

**3. Гарантийные обязательства.**

3.1. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока.

3.2. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет 36 месяцев со дня подписания документа о приемке.