***Приложение № 1***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

на услуги по валке сухих и аварийных деревьев на территории города Рубцовска Алтайского края.

**1. Перечень и количество оказываемых услуг**

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество (объем) | Стоимость за единицу услуг, руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1. | Валка деревьев без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола (в количестве 5 шт.): до 120 см | 81.30.10.000-00000003 «Услуги по планировке ландшафта» | м3 | 25 | 1997,14 | 49928,40 |
| 2. | Валка деревьев без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола (в количестве 32 шт.): до 100 см | 81.30.10.000 «Услуги по планировке ландшафта» | м3 | 128 | 2348,57 | 300616,80 |
| 3. | Валка деревьев без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола (в количестве 35 шт.): до 80 см | 81.30.10.000 «Услуги по планировке ландшафта» | м3 | 122,5 | 2822,26 | 345727,20 |
| 4. | Валка деревьев без корчевки пня мягко лиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола (в количестве 35 шт.): до 52 см | 81.30.10.000 «Услуги по планировке ландшафта» | м3 | 87,5 | 6435,09 | 563070 |
| 5. | Спиливание аварийных (упавших) деревьев без корчевки пня | 81.30.10.000  «Услуги по планировке ландшафта» | шт. | 12 | 7163,90 | 85966,80 |
| 6. | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу | 81.30.10.000  «Услуги по планировке ландшафта» | га | 0,4 | 159810,00 | 63924 |
| 7. | Погрузо-разгрузочные работы  ( 1 т. груза) | 81.30.10.000  «Услуги по планировке ландшафта» | т. | 160 | 104,42 | 16707,60 |
| 8. | Транспортировка растительных остатков (1 т. груза) | 81.30.10.000  «Услуги по планировке ландшафта» | т. | 160 | 130,88 | 20940 |
| Итого: | | | | | | 1446880,80 |

**2. Общие требования к оказанию услуг:**

2.1. Порядок оказания услуг:

- Исполнитель должен обеспечить своевременное и качественное оказание услуг в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту);

- оказание услуг необходимо осуществлять на основании принятых от Заказчика письменных заявок, отправленных на электронную почту Исполнителя (периодичность Заявок определяется Заказчиком, исходя из фактической потребности). При падении аварийного дерева заявка также может направляться Единой дежурно-диспетчерской службой (далее - ЕДДС);

- место оказания услуг: Алтайский край, город Рубцовск, территория города (за исключением земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам).

2.2. Виды услуг, оказываемых Исполнителем:

- валка деревьев под корень с разделкой древесины на фрагменты (не более 0,5 метров);

- спиливание упавших, сломленных деревьев под корень с разделкой древесины на фрагменты (не более 0,5 метров);

- вывоз сучьев, стволов и веток с уборкой места оказия услуг;

- оказание услуг по дроблению (измельчению) веток в щепу;

- фотофиксация начала и окончания оказания услуг.

**2.3. При падении аварийного дерева (после поступления заявки от Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) или от Заказчика) уборка упавшего дерева производится в течение 3 (трех) часов.**

При валке аварийных деревьев и спиливании остатков у упавших деревьев, срез производится на высоте не более 15 см от уровня почвы. Срок уборки порубочных остатков с места оказания услуг составляет не более суток.

2.4. По окончании оказания услуг не допускается оставлять подрубленные, не допиленные или зависшие в процессе валки сухие и аварийные деревья, наличие порубочных остатков на проезжей части улиц, тротуаров, сроки вывоза соблюдать согласно пункту 2.3 Технического задания.

2.5. При вероятности обрушения после спила рядом расположенной крупной древесной растительности, необходимо после согласования с Заказчиком спиливать то дерево, на которое опирается зависшее аварийное дерево, или обрубать сучья, на которые оно опирается. В таком случае, спил дерева рядом стоящего с аварийным, опорным деревом, которое приобрело неустойчивость после спила аварийного, рассчитывать по смете (Приложение № 2 к Контракту), а обрубка рядом распложённых сучьев входит в стоимость спила аварийного дерева без дополнительной оплаты.

**3.** **Общие правила и условия оказания услуг:**

3.1. Перед началом оказания услуг зона их производства должна быть обозначена оградительными лентами, освобождена от автотранспорта и пешеходов;

3.2. Услуги с применением механизмов с повышенным уровнем шума (бензопилы, бензосекаторы) проводятся с соблюдением режима труда и отдыха.

3.3. При оказании услуг в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов должен быть оформлен наряд-допуск при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Наряд-допуск выдается крановщику (машинисту подъемника, оператору) перед началом оказания услуги. Услуги по валке сухих и аварийных деревьев, расположенных в охранной зоне, должны производиться со снятием напряжения с контактной сети троллейбусных линий по наряду – допуску, обученным персоналом, имеющим допуск к работе в охранной зоне линий высокого напряжения. В случаях возможного отключения электроэнергии, необходимого для оказания услуг, Исполнитель самостоятельно согласовывает с энергоснабжающей организацией время отключения электроэнергии. Порядок работы кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, необходимо определить с владельцем линии.

3.4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность линий электропередач, газопроводов и других инженерных коммуникации, строений, имущества граждан, физических и юридических лиц.

3.5. Объемы оказываемых услуг по сбору ветвей и сучьев, погрузочных работ, работ по перевозке для утилизации на полигон ТКО, подтверждаются справками с полигона ТКО о количестве принятых объемов твердых коммунальных отходов в тоннах, заверенными печатью полигона.

3.6. Запрещается производить валку сухих и аварийных деревьев при скорости ветра свыше 11,0 м/с, во время ливневого дождя, при грозе, снегопаде и густом тумане (видимостью менее 50 м).

3.7. При оказании услуг по валке сухих и аварийных деревьев учет количества зеленых насаждений осуществляется поствольно.

3.8. Качество оказываемых услуг, должно соответствовать:

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21.Санитарные правила и нормы...»);

«Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ», утвержденным приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153,

«Правилам благоустройства города Рубцовска», принятым решением Рубцовского городского Совета депутатов от 26.03.2021 № 593,

и иным нормативным документам (ГОСТам, СанПИН и др.), применяемым при выполнении соответствующих видов работ и оказываемых услуг, и должны проводиться на основании условий заключенного Контракта.

3.9. Используемые при оказании услуг машины, оборудование и инвентарь должны соответствовать российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, регламентирующим оказание услуг, предусмотренных техническим заданием.

3.10. Оказание услуг осуществляется персоналом, аттестованным на право производства работ на высоте с использованием специализированной техники и оборудования: автогидроподъемник высотой 22 м (имеющийся в наличии или арендуемый), бензопилы, лебедки и т.д.

3.11. Исполнитель отвечает за соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг.

3.12. Сроки оказания услуг Исполнителем определяются Контрактом, всю разрешительную документацию и согласования Исполнитель обязан получить самостоятельно до начала их оказания.

3.13. Во время оказания услуг Исполнитель несёт ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по его вине. При возникновении таких ситуаций информирует о них в течение суток Заказчика.