***Приложение № 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Приобретение мониторов для МБУК "БИС"

1. **Описание объекта закупки, требования к количеству товара, техническим и функциональным характеристикам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание объекта закупки** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики товара, единица измерения характеристики** | **Значение характеристики** |
| 1 | Монитор  26.20.17.110-00000011 | Размер диагонали (дюйм) | ≥23 | Шт. | 4 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Время отклика (мс) | <6 |
| Максимальная частота обновления (смена кадров), (Гц) | ≥ 75 |
| Интерфейс подключения | VGA, HDMI |
| Угол обзора по вертикали, градус: | ≥ 178 |
| Угол обзора по горизонтали, градус: | ≥ 178 |
| Контрастность: | ≥3000:1 |
| Количество портов HDMI, штук: | ≥ 1 |
| Яркость, кд/м2: | < 250 и 300 |

**2.Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара.**

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтового оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и подтверждаться сертификатом соответствия. Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпуска не ранее 2021 г.

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования и характеристики товара.

**3. Условия поставки товара.**

Товар должен быть поставлен одной партией. Дата и время поставки товара согласовывается поставщиком с заказчиком. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями заказчика.

**4. Требования к объему и сроку предоставления гарантий**

4.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара положениям контракта, стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Гарантийный срок на поставляемый товар 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке.

4.3. В течение установленного гарантийного срока товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для окружающей среды, жизни и здоровья человека, не причинять вред имуществу Заказчика.

4.4. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в течение всего гарантийного срока. Претензии по качеству товара должны быть оформлены в письменной форме. Требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества, выявленного после приемки, на товар, соответствующий условиям контракта, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качества в установленный контрактом срок за свой счет, если не докажет, что выявленные Заказчиком недостатки возникли по вине Заказчика.