***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Поставка мониторов.

1. **Описание объекта закупки, требования к количеству товара, техническим и функциональным характеристикам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки | | | Кол-во, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монитор (ОКПД 26.20.17.110-00000013) | 1 | Блок питания: | Встроенный | 2 |
| 2 | Возможность поворота экрана на 90 градусов: | Да |
| 3 | Время отклика, мс: | до 2 |
| 4 | Глубина цвета: | 24 (бит) |
| 5 | Динамическая контрастность: | >10 000 000:1 |
| 6 | Изогнутый экран: | Нет |
| 7 | Интерфейс подключения: | HDMI, VGA (D-Sub) |
| 8 | Класс энергетической эффективности: | A+ |
| 9 | Количество портов HDMI: | от 1 (шт) |
| 10 | Количество портов USB Type-C: | Нет |
| 11 | Контрастность: | ≥1000:1 |
| 12 | Максимальная регулировка экрана по высоте: | до 130 (мм) |
| 13 | Максимальная частота обновления (смена кадров): | от 50 (Гц) |
| 14 | Наличие USB-концентратора: | Нет |
| 15 | Наличие возможности крепления на стену: | Нет |
| 16 | Наличие встроенной акустической системы | Нет |
| 17 | Наличие встроенных динамиков | Нет |
| 18 | Наличие вэб-камеры | Да |
| 19 | Наличие сенсорного экрана: | Нет |
| 20 | Наличие функции регулировки наклона: | Да |
| 21 | Наличие функции регулировки по высоте: | Нет |
| 22 | Потребляемая мощность: | до 30 (Вт) |
| 23 | Размер диагонали: | от 24 (дюйм |
| 24 | Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | От 0,3 |
| 25 | Разрешение экрана: | 1920 x 1200 |
| 26 | Стандарт крепления: | VESA 100 x 100 |
| 27 | Тип матрицы: | TN+film |
| 28 | Угол обзора по вертикали, градус: | от 160 |
| 29 | Угол обзора по горизонтали, градус: | от 170 |
| 30 | Формат изображения: | 16:10 |
| 31 | Яркость, кд/м2: | до 250 |

**2.Требования к качеству и безопасности товара.**

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и подтверждаться сертификатом соответствия. Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпуска не ранее 2021 г.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.5. Гарантийный срок на поставляемый товар 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке. Срок предоставления гарантии Поставщика не менее гарантии производителя и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

2.6. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в течение всего гарантийного срока. Претензии по качеству товара должны быть оформлены в письменной форме. Требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества, выявленного после приемки, на товар, соответствующий условиям контракта, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качества в установленный контрактом срок за свой счет, если не докажет, что выявленные Заказчиком недостатки возникли по вине Заказчика.

При этом срок гарантии на замененный товар устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного в пункте 5.4 Контракта.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.