***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**Поставка комплектующих для персональных компьютеров**

**для МКУ «Управление образования» г. Рубцовска**

1. **Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара/ ОКПД2, КТРУ | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Система охлаждения для процессора  26.20.40.190 | Количество вентиляторов: не менее 1 шт  Совместимость с сокетами: LGA 1156/1155/1150/1151/1200  Максимальная рассеиваемая мощность: не менее 65 Вт  Уровень шума при работе: не более 35 Дб  Тип коннектора: 4-pin PWM | шт. | 3 |
| 2. | Фотобарабан  26.20.40.190 | Совместимость с моделями:  HP LJ 1010, HP LJ 1020 | шт. | 5 |
| 3. | Фотобарабан  26.20.40.190 | Совместимость с моделями:  HP LJ P1320/1160/P2015 | шт. | 5 |
| 4. | Вал тефлоновый  26.20.40.190 | UFR-BR-2240-1 или аналог  Совместимость с моделями:  Brother MFC-7360/7362/7460/ 7470/7860/DCP-7055/ 7057/7060/7065/7070 | шт. | 1 |
| 5. | Ролик захвата бумаги из кассеты  26.20.40.190 | RL1-0540 или аналог  Совместимость с моделями:  HP LJ P1320/1160/P2015 | шт. | 3 |
| 6. | Ролик подачи  26.20.40.190 | RL1-0266 или аналог  Совместимость с моделями:  HP LJ 1010, HP LJ 1020 | шт. | 3 |
| 7. | Термопленка  26.20.40.190 | Совместимость с моделями: HP LJ 1000, HP LJ 1200, HP LJ 1010, HP LJ 1020  Цвет: серый | шт. | 5 |
| 8. | Смазка для термопленок  26.20.40.190 | Совместимость с моделями:  HP LJ 1010/1020/3015/3030/M1005, LBP2900/MF4018/4320  Масса: не менее 10 г | шт. | 2 |
| 9. | Розетка сетевая RJ-45  26.20.40.190 | Тип монтажа: Открытый  Категория: 5е  Цвет: белый  Тип разъема: RJ-45  Количество разъемов: 2 | шт. | 10 |
| 10. | Розетка сетевая RJ-45  26.20.40.190 | Тип монтажа: Открытый  Категория: 5е  Цвет: белый  Тип разъема: RJ-45  Количество разъемов: 1 | шт. | 10 |
| 11. | Фильтр тонкой очистки  26.20.40.190 | 3M Vacuum Cleaner Filter Type 2 Фильтр для пылесоса, тип 2 – или аналог  Совместимость с 3M Field Service Vacuum, 230V | шт. | 1 |

**2. Требования к качеству, к упаковке, отгрузке товара:**

2.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), должен иметь заводскую сборку и выпускаться серийно, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

2.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.3. Поставляемый товар согласно законодательству Российской Федерации, должен соответствовать действующим стандартам и нормам охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

2.4. В случае, если Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия, качество и безопасность Товара должны быть подтверждены сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации, а также удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов, санитарно-эпидемиологическим заключением, по товарам, требующим указанных заключений.

2.5. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации, обычно предъявляемым к данному виду товаров.

2.6. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации без механических повреждений и следов воздействия влаги.

2.7. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.

2.8. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно технических актов, предъявляемых к упаковке маркировке данной продукции.

2.9. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

2.10. Товар должен поставляться с техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации, гарантийными талонами. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются.

2.11. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара во время доставки, разгрузки.

2.12. Поставщик обязан заменить поставляемый товар, повредившийся во время поставки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

**3. Требования к гарантийным обязательствам:**

3.1. Товар должен поставляться с гарантийным сроком не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, установленного фирмой-производителем Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приемке.

3.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

3.4. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение 3 дней, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.